Модель:

1. Бренд – Regulmoto
2. Модель – Sport-003 PR PRO 300 (4 valves) 6 передач
3. Тип – Мотоцикл
4. Класс – Эндуро
5. Наличие ПТС – Есть

Двигатель:

1. Рабочий объём двигателя – 300 куб. см.
2. Мощность двигателя (л.с.) - 22
3. Модель двигателя – ZS175FMM
4. Балансирный вал - Есть
5. ГРМ (цепь/толкатели) - Цепь
6. Система запуска – Электростартер
7. Система охлаждения – Воздушная
8. Трансмиссия – Механическая
9. Кол-во передач – 6
10. Система подачи топлива – Карбюратор (Nibbi Racing PE30)
11. Объём масла в двигателе (л) – 1.1
12. Расход топлива – 4 л/100 км.
13. Рекомендуемый бензин – АИ92/АИ95

Ходовая часть:

1. Шаг приводной цепи – 520
2. Колесные диски – Стальные
3. Переднее колесо – R21 90/90
4. Заднее колесо – R18 120/90
5. Передняя подвеска – Перевернутого типа с регулировкой сжатия и отбоя
6. Задняя подвеска – Моноамортизатор с прогрессией
7. Колесная база (мм) – 1420
8. Дорожный просвет (мм) – 320

Электрооборудование:

1. Система зажигания – CDI
2. Указатели поворотов - Есть
3. Передняя фара (LED, линзованная диодная, галогеновая)
4. Приборная панель (Электронная или LCD или другая)
5. Счетчик моточасов - Нет
6. Сигнализация - Нет

Дополнительное оборудование:

1. Подножки пассажира – Есть
2. Багажник – Есть
3. Защита двигателя – Есть
4. Защита рук – Есть
5. Ветровое стекло – Нет

Габаритные характеристики, вес:

1. Вес (кг) – 125
2. Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) – 2200х880х1230
3. Габариты в коробке (ДхШхВ) – 1480х470х860
4. Высота по седлу (мм) – 920/950 – регулируемая